Приложение № 4 к Договору присоединения OOO «АВТО КАЙРОС», утвержденному Приказом директора № \_ от 29.01.2019.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАЛЬНОГО ИЗНОСА АВТОМОБИЛЯ

Настоящей Инструкцией по определению нормального износа автомобиля (далее - Инструкция) установлены минимальные стандарты состояния автомобиля, которые определяются как «нормальный износ автомобиля».

Оценка нормального износа и причин повреждений осуществляется Арендодателем в соответствии с п. 4.2.19 настоящего Договора и зависит, в том числе, от срока, характера эксплуатации автомобиля, фактического пробега автомобиля. Данные обстоятельства учитываются при определении состояния автомобиля. Вместе с тем, ряд повреждений автомобиля выходит за рамки износа, который возможен при обычной эксплуатации автомобиля. Нормальным износом в любом случае не может являться получение повреждений в результате ДТП.

|  |
| --- |
| Характер повреждений |
| Приемлемо | Неприемлемо |
| Кузов и ЛКП |
| Сколы и царапины до 10 см. при условии, что они могут быть удалены механической полировкой;Потертости и следы абразивного износа до 2 см, при условии, что они могут быть удалены механической полировкой; Вмятины до 2 см при условии не более двух вмятин на детали;Небольшие участки сколов от камней, при условии, что повреждено не более 25 % поверхности детали и под сколами нет коррозии;Сколы, правильно обработанные во избежание коррозии | Сколы и царапины более 10 см; Потертости и следы абразивного износа более 2 см;Сколы, царапины, потертости и следыабразивною износа, которые не могут бытьудалены механической полировкой;Вмятины более 2 см;Более двух вмятин на детали;Вмятины, потертости, царапины со следамикоррозии;Сколы (от камней), занимающие более 25 % поверхности детали;Некачественная окраска с видимой разницей в цвете;Некачественный кузовной ремонт; Коррозия в результате повреждения любого типа;Изменение цвета в результате внешнего воздействия (химические вещества, растения, экскременты животных и птиц и т.п.) |
| Решетка радиатора и бампер |
| Сколы и царапины до 10 см, при условии, что они могут быть удалены механической полировкой;Потертости и следы абразивного износа до 2 см, при условии, что они могут быть удалены механической полировкой; Для текстурированных или неокрашенных бамперов: царапины и задиры до 10 см считаются приемлемыми; Для текстурированных или неокрашенных бамперов: потертости и следы абразивного износа до 2 см считаются приемлемыми; Вмятины до 2 см, не более 2 вмятин на | Сколы и царапины более 10 см либо независимо от размера, если они не могут быть удалены механической полировкой; Потертости и следы абразивного износа более 2 см либо независимо от размера, если они не могут быть удалены механической полировкой;Для окрашенных бамперов: любые сколы, царапины, потертости и следы абразивного износа, которые не могут быть удалены механической полировкой; Сломанные, треснувшие или деформированные решетки радиаторов и |

|  |  |
| --- | --- |
| бампере или решетке радиатора; Изменение цвета в результате внешнего воздействия, например, погодных факторов | бамперы;Вмятины более 2 см;Более двух вмятин на бампере или решетке радиатора;Повреждения в результате неправильного использования химических веществ и внешних воздействий (растения, экскременты животных, птиц и т.д.) |
| Шины и диски |
| Шины с остаточной глубиной протектора не менее 1,6 мм для летней резины, 4 мм - для зимней, с протектором, отвечающим местным нормативным требованиям; На поверхности колпака, стального или легкосплавного диска: одна царапина, потертость или след абразивного износа до 10 см;На отбортовке стального или легкосплавного диска: одна царапина, потертость или след абразивного износа до 10 см | Царапины, потертости или следы абразивного износа более 10 см; Деформация шины, вызванная наездом на бордюр;Вздутия, трещины или порезы на шинах; Повреждения боковин или протектора; Проколы шин посторонними предметами; Сломанный или деформированный колпак, стальной или легкосплавный диск; Коррозия на стальном или легкосплавном диске |
| Стекла и внешние световые приборы |
| Сколы от камней не более 1 см и не находящиеся в зоне А лобового стекла (центральная часть стекла шириной 290 мм); Сколы от камней на поверхности фар головного света, противотуманных фар или указателей поворота, не сквозные и не влияющие на работоспособность | Разбитые стекло или внешние световые приборы;Трещины или сколы на внешних световых приборах, ограничивающие их функции. Все лампочки должны работать исправно; Самостоятельно нанесенные солнцезащитные или тонирующие полосы должны быть полностью удалены с лобового стекла и передовых стекол, со всех стекол, если они не были нанесены квалифицированным специалистом, порваны или начали отделяться по углам лобового стекла; Сколы и трещины более 1 см и/или в зоне А |
| Зеркала и внешняя отделка |
| Окрашенные корпуса зеркал: потертости и царапины до 5 см, при условии, что они могут быть удалены механической полировкой;Для текстурированных или неокрашенных корпусов зеркал: потертости, царапины и задиры до 5 см | Окрашенные корпуса зеркал: потертости и царапины более 5 см либо любые потертости и царапины, которые не могут быть удалены механической полировкой; Для текстурированных или неокрашенных корпусов зеркал: потертости, царапины и задиры более 5 см;Деформированные или сломанные зеркала и/или корпуса зеркал |
| Салон |
| Загрязнения и пятна на сиденьях, внутренней обивке, резиновых или тканевых ковриках, которые можно удалить обычной уборкой салона (без мойки);Сиденья со следами износа и вмятинами в результате обычного использования; Изменение цвета панели в результате повседневного использования и износа | Загрязнения и пятна на сиденьях, внутренней обивке, резиновых или тканевых ковриках, требующие мойки или специальной химической чистки;Порезы, следы абразивного износа, разрывы, отверстия и прочие повреждения и деформации салона, материала внутренней обивки, резиновых и тканевых ковриков: Отверстия в консоли после удаления |

|  |  |
| --- | --- |
|  | оборудования; |
|  | Порезы, зарубки или разошедшиеся строчки |
|  | на рулевом колесе; |
|  | Неприятные запахи, требующие специальной |
|  | чистки для удаления |

Арендодатель:

OOO «АВТО КАЙРОС»

ОГРН 1155476116828

ИНН 5404022175

АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ: Г. НОВОСИБИРСК УЛ. БОРИСА БОГАТКОВА Д 210/1 ОФ 509